|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia (Hz) | Vo (mVp) | |Av| [Veces] | |Av|[dB] |
| 1.00E+01 | 44.6 | 1.49 | 3.44 |
| 1.00E+02 | 178 | 5.93 | 15.47 |
| 1.00E+03 | 292 | 9.73 | 19.77 |
| 5.00E+03 | 296 | 9.87 | 19.88 |
| 1.00E+04 | 296 | 9.87 | 19.88 |
| 5.00E+04 | 292 | 9.73 | 19.77 |
| 1.00E+05 | 288 | 9.60 | 19.65 |
| 2.00E+05 | 268 | 8.93 | 19.02 |
| 3.00E+05 | 256 | 8.53 | 18.62 |
| 4.00E+05 | 240 | 8.00 | 18.06 |
| 5.00E+05 | 240 | 8.00 | 18.06 |
| 6.00E+05 | 228 | 7.60 | 17.62 |
| 7.00E+05 | 212 | 7.07 | 16.98 |
| 8.00E+05 | 204 | 6.80 | 16.65 |
| 9.00E+05 | 192 | 6.40 | 16.12 |
| 1.00E+06 | 184 | 6.13 | 15.75 |
| 2.00E+06 | 124 | 4.13 | 12.33 |
| 3.00E+06 | 64 | 2.13 | 6.58 |
| 4.00E+06 | 36 | 1.20 | 1.58 |
| 5.00E+06 | 26 | 0.87 | -1.24 |
| 6.00E+06 | 20 | 0.67 | -3.52 |
| 7.00E+06 | 17 | 0.57 | -4.93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia (Hz) | Vo (mVp) | |Av| [Veces] | |Av|[dB] |
| 1.00E+01 | 0.168 | 5.60 | 14.96 |
| 1.00E+02 | 1.26 | 42.00 | 32.46 |
| 1.00E+03 | 2.36 | 78.67 | 37.92 |
| 5.00E+03 | 2.4 | 80.00 | 38.06 |
| 1.00E+04 | 2.4 | 80.00 | 38.06 |
| 5.00E+04 | 2.44 | 81.33 | 38.21 |
| 1.00E+05 | 2.48 | 82.67 | 38.35 |
| 2.00E+05 | 2.4 | 80.00 | 38.06 |
| 3.00E+05 | 2.2 | 73.33 | 37.31 |
| 4.00E+05 | 2.04 | 68.00 | 36.65 |
| 5.00E+05 | 1.8 | 60.00 | 35.56 |
| 6.00E+05 | 1.64 | 54.67 | 34.75 |
| 7.00E+05 | 1.48 | 49.33 | 33.86 |
| 8.00E+05 | 1.32 | 44.00 | 32.87 |
| 9.00E+05 | 1.2 | 40.00 | 32.04 |
| 1.00E+06 | 1.08 | 36.00 | 31.13 |
| 2.00E+06 | 0.56 | 18.67 | 25.42 |
| 3.00E+06 | 0.33 | 11.00 | 20.83 |
| 4.00E+06 | 0.17 | 5.67 | 15.07 |
| 5.00E+06 | 0.13 | 4.33 | 12.74 |
| 6.00E+06 | 0.12 | 4.00 | 12.04 |
| 7.00E+06 | 0.096 | 3.20 | 10.10 |

